Montaż dachówek bez tajemnic – ZDJĘCIA!

Choć każda budowa jest inna i montaż pokrycia trzeba dobrać m.in. do kształtu dachu oraz do lokalizacji domu, istnieją ogólne zasady, których trzeba przestrzegać. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Krycie dachu to niełatwe zadanie, dlatego pokazujemy na zdjęciach ważne, newralgiczne momenty montażu pokrycia. Do sesji wykorzystano dachówki ceramiczne Piemont antracytowe angobowane z oferty firmy Röben.

1.	Wykonanie dachu rozpoczyna się od ułożenia folii na drewnianej konstrukcji. Folię zazwyczaj przypina się do więźby takerem. 
2.	Poszczególne fragmenty membrany muszą na siebie zachodzić ze znacznym zakładem. Konkretne wartości dostępne są w materiałach producenta danej folii. 
3.	Przed rozpoczęciem przybijania łat, należy precyzyjnie określić ich rozstaw dla danej dachówki. W tym celu układa się na równej powierzchni podwójny szereg dachówek. Każdy składa się z 12 dachówek losowo wyciągniętych z kilku palet. Elementy układa się tak, aby zamki czołowe zazębiały się. 
4.	Wymiar między końcami pierwszej i jedenastej dachówki na zsuwie i rozsuwie dodaje się i następnie dzieli przez 20. Wynik to średni rozstaw łat.
5.	Łaty przybija się w wymierzonych odległościach. Dla dachówki Piemont marki Röben średni rozstaw wynosi 379 mm. Wszystkie elementy konstrukcji dachu muszą być wypoziomowane. 
6.	Po zamontowaniu rynien warto też przybić grzebienie okapu (wróblówki), najlepiej z kratką wentylacyjną, które zapobiegają gnieżdżeniu się ptaków pod okapem i zapewniają optymalną wentylację samego pokrycia.
7.	Klamrowanie dachówek, czyli przypinanie ich do łat, jest bardzo ważne - zapobiega podnoszeniu dachówek przez wiatr. Na połaci zaleca się klamrowanie co trzeciej dachówki po skosie, o ile lokalizacja budowy i specyfika dachu nie wymagają innych rozwiązań.
8.	Przy kominie, oknach, w koszach, a także w innych newralgicznych miejscach dachu zwykle konieczne jest cięcie dachówek. Cięcie powinno się wykonać tak, aby pył nie osadzał się ani na dachówce, ani na folii – najlepiej poza połacią.
9.	Taśmę kominową najlepiej wstępnie uformować zanim rozpocznie się obróbkę komina.
10.	Taśmę do tzw. miękkiej obróbki komina należy nakleić tak, by mocno zachodziła na dachówki i dobrze docisnąć do powierzchni pokrycia.
11.	Miejsca styku dwóch warstw taśmy trzeba precyzyjnie skleić na zakład, by łączenie nie puściło i nie przeciekało. 
12.	Ławę kominiarską montujemy na dwóch wspornikach. W miejscu mocowania należy przyciąć zamki dachówek tak, by wsporniki stabilnie opierały się na powierzchni dachówki.
13.	Żeby stabilnie zamocować takie akcesoria, jak ława kominiarska, płotki śniegowe itp., powyżej łat na których opierają się dachówki przybija się dodatkowe łaty, do których wkrętami przytwierdza się elementy mocujące.